****

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**Пудожский муниципальный район**

**Совет Кривецкого сельского поселения**

**32 сессия 4 созыва**

# Р Е Ш Е Н И Е

# 05.12.2022 № 111

Об утверждении Порядка производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Кривецкого сельского поселения

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения благоустройства территории Кривецкого сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кривецкое сельское поселение», Совет Кривецкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Кривецкого сельского поселения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию Кривецкого сельского поселения.
3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Пудожского муниципального района в разделе поселения «Кривецкое».
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета

Кривецкого сельского поселения: Е.М. Шаповалова

Глава Кривецкого

сельского поселения: С.А. Карпов

Приложение к Решению Совета

Кривецкого сельского поселения

от 05.12.2022 г. № 111

ПОРЯДОК

производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Кривецкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Кривецкого сельского поселения(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C698ECF87521A01E4A982A7FAC49C41CF34C2203BF6099DBF5895E8EE1459885735F9727F5C3D742361BE2vFZCM) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения благоустройства территории Кривецкого сельского поселения, и устанавливает требования к порядку организации проведения указанных земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территорий Кривецкого сельского поселения.

1.2. Настоящий Порядок не регулирует производство земляных работ на земельных участках, предоставленных для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением работ, связанных с устройством временных ограждений и выносом из зоны строительства инженерных коммуникаций, не являющихся объектами капитального строительства, а также находящихся в собственности организаций и физических лиц.

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство (проведение) земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Кривецкого сельского поселения (далее - производство земляных работ).

1.4. Производство земляных работ осуществляется на основании Разрешения на производство земляных работ на территории Кривецкого сельского поселения.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

Аварийные работы- работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) на территории Кривецкого сельского поселения при внезапно возникающих неисправностях (аварийных ситуациях);

Земляные работы- все виды работ, связанные со вскрытием грунта и нарушением благоустройства (первичного вида) территории.

Зона производства работ - территория, используемая для производства земляных работ, в том числе для размещения временных сооружений, оборудования, в том числе машин и механизмов, складирования материалов, вынутого из котлована/траншеи грунта, временных знаков;

Заявитель - физическое или юридическое лицо (заказчик, застройщик), запрашивающее и получившее право на производство земляных работ, являющееся правообладателем земельного участка, объекта капитального строительства, собственником или эксплуатирующей организацией сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов благоустройства на территории Кривецкого сельского поселения, в интересах которого осуществляется проведение земляных работ.

Разрешение на производство земляных работ - документ, дающий право на производство земляных работ;

Плановые работы - виды земляных работ, за исключением аварийных работ;

План производства работ - документ, содержащий материалы в текстовой и графической форме (схемы), определяющий архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения производства земляных работ, с указанием границ зоны производства работ, места расположения временных ограждений, информационных щитов, пешеходных мостиков, места прохода/проезда в случае полного/частичного ограничения движения при производстве работ, сроков начала и окончания работ и восстановления нарушенных объектов благоустройства;

Разработка грунта - процесс вскрытия поверхностных слоев грунта и последующей его выемки из толщи массива. Разработка грунта может выполняться механизированным способом с использованием средств гидромеханизации или вручную.

Производитель земляных работ - лицо, непосредственно осуществляющее земляные работы на территории Кривецкого сельского поселения, назначенное приказом руководителя Заявителя, или на основании договора с Заявителем, самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

1.6. Используемые в настоящем Порядке иные понятия и термины применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих отраслях законодательства Российской Федерации.

2. Разрешение на производство земляных работ на территории

Кривецкого сельского поселения

2.1. Разрешение на осуществление земляных работ на территории Кривецкого сельского поселения (далее - Разрешение) выдается Заявителю администрацией Кривецкого сельского поселения (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с административным регламентом администрации Кривецкого сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Кривецкого сельского поселения» (далее - Административный регламент по выдаче Разрешения).

2.2. Разрешение действительно на указанное в нем лицо, вид, объем, срок и место проведения работ. Проведение работ, не предусмотренных Разрешением, запрещено.

2.3. Проведение земляных работ при отсутствии Разрешения, по истечении срока действия Разрешения, с несоблюдением цели проведения работ, указанной в Разрешении, не допускается и является основанием для привлечения к ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. При передаче лицом, указанным в Разрешении, права на производство согласованных земляных работ другому лицу либо при изменении организационно-правовой формы такого лица Разрешение подлежит переоформлению в трехдневный срок с момента наступления указанных изменений. Переоформление Разрешения осуществляется в порядке первоначальной выдачи Разрешения.

2.5. При существенных изменениях условий производства земляных работ (увеличение объемов работ, нарушение сроков производства работ по вине третьих лиц (субподрядных организаций), неблагоприятные погодные условия) срок действия Разрешения может быть продлен. Заявитель не менее чем за 5 дней до истечения срока действия Разрешения направляет в адрес Уполномоченного органа заявку о продлении срока действия Разрешения. К заявке должны быть приложены следующие документы:

- копия действующего Разрешения;

- актуализированный план производства работ;

- схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ;

- копии документов о продлении ранее полученных согласований по условиям производства работ;

- документы, подтверждающие необходимость продления ранее установленного срока производства земляных работ.

Срок действия Разрешения может быть продлен не более двух раз. Перерыв срока действия Разрешения при его продлении не допускается.

2.6. При невыполнении согласованных условий производства работ, неустранении письменных требований (предписаний) администрации Кривецкого сельского поселения, иных контролирующих и надзорных органов, неисполнении лицом, ответственным за производство работ, требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе настоящего Порядка, Разрешение признается недействующим и подлежит возврату с момента получения Заявителем соответствующего уведомления администрации Кривецкого сельского поселения о признании Разрешения недействующим. При признании Разрешения недействующим дальнейшее производство земляных работ запрещается.

2.7. В случае признания Разрешения недействующим нарушенное благоустройство подлежит восстановлению Заявителем в полном объеме в сроки, установленные Администрацией Кривецкого сельского поселения.

2.8. Закрытие Разрешения осуществляется в соответствии с [разделом 5](#P240) настоящего Порядка.

3. Общие требования к производству земляных работ

3.1. В период с 1 ноября по 15 апреля включительно земляные работы не производятся, за исключением аварийных работ, земляных работ, проводимых в целях реализации мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Федеральными законами от 26.03.2003 [N 35-ФЗ](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C698ECF87521A01E46962E78AC49C41CF34C2203BF608BDBAD865885F411C1DF245295v2ZDM) "Об электроэнергетике", от 27.07.2010 [N 190-ФЗ](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C698ECF87521A01F49922E7BAC49C41CF34C2203BF608BDBAD865885F411C1DF245295v2ZDM) "О теплоснабжении", от 07.12.2011 [N 416-ФЗ](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C698ECF87521A01F49922E7AAC49C41CF34C2203BF608BDBAD865885F411C1DF245295v2ZDM) "О водоснабжении и водоотведении", от 31.03.1999 [N 69-ФЗ](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C698ECF87521A01F49922F74AC49C41CF34C2203BF608BDBAD865885F411C1DF245295v2ZDM) "О газоснабжении в Российской Федерации", а также земляных работ, связанных с размещением рекламных конструкций.

3.2. Производство земляных работ должно соответствовать требованиям строительных, санитарных норм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, технических регламентов, иных норм действующего законодательства Российской Федерации в области производства земляных работ, в том числе должны быть обеспечены:

- безопасность производства работ, включая безопасность используемой техники, оборудования и применяемых материалов, изделий, конструкций;

- охрана окружающей среды, санитарного благополучия;

- защита расположенных на участке проведения работ и подлежащих сохранению объектов недвижимости, благоустройства, озеленения;

- соответствие технико-эксплуатационным и эстетическим условиям обустройства, содержания и ограждения участков производства работ;

- беспрепятственный и безопасный доступ граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, отдыха и озеленения;

- безопасность дорожного движения и пешеходов, возможность подъездов и подходов ко всем объектам, прилегающим к месту производства земляных работ, устройство пешеходных мостиков через траншеи. В местах пересечения тротуара или иного прохода людей с траншеей не позднее суток до начала работ должен быть устроен переход с двусторонним ограждением. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

3.3. Земляные работы, связанные с размещением (монтажом, демонтажем, ремонтом и т.д.) рекламных конструкций, ведутся при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и проекта рекламной конструкции, выполненного в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций, договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.4. Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым способами. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) определяется планом производства работ, согласованным с собственником (эксплуатирующей организацией) инженерных коммуникаций и сооружений. Применение того или иного способа определяется с учетом местных условий и целесообразности.

При производстве земляных работ для перехода покрытия дорог, в том числе тротуаров шириной более 3 м, инженерными сетями используется метод горизонтального бурения (прокол). При невозможности использования указанного метода (основанием является заключение проектной организации) переход производится открытым способом, в т.ч. в случае аварийных работ, угрожающих жизни и здоровью граждан.

3.5. Во время производства земляных работ производитель земляных работ либо его уполномоченный представитель обязаны находиться на месте производства земляных работ, имея при себе Разрешение, план производства работ, согласованный с собственниками инженерных коммуникаций и сооружений (эксплуатирующими организациями), с собственниками земельных участков (при наличии).

В случае повреждения инженерных коммуникаций, в том числе при ликвидации аварий, производитель земляных работ обязан незамедлительно приостановить выполнение работ и сообщить об этом Заявителю и собственнику инженерных коммуникаций (эксплуатирующей организации), оградить место аварии, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять меры для организации ликвидации аварии.

Ответственность за повреждение существующих коммуникаций в ходе производства земляных работ несет Заявитель.

3.6. При проведении работ в местах расположения подземных инженерных коммуникаций и сооружений для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекающихся подземных инженерных коммуникаций и сооружений до начала работ установить совместно с представителями собственников (эксплуатирующих организаций) таких коммуникаций точное расположение сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений.

3.7. В случае обнаружения в ходе производства земляных работ, не указанных в плане производства работ коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. Одновременно должны быть приняты меры по защите коммуникаций от повреждения.

В случае если невозможно обеспечить защиту обнаруженных коммуникаций, то работы приостанавливаются до получения нового плана производства работ и нового Разрешения на производство земляных работ.

3.8. Запрещается при производстве земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использовать специальную технику на расстояниях, менее предусмотренных Сводом правил "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2017 N 125/пр, планом производства работ и нормативных документов эксплуатационных организаций.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без ударных инструментов.

3.9. Запрещается при производстве земляных работ в мерзлых и твердых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях:

- до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей - ближе 5 (пяти) метров;

- до других подземных коммуникаций или объектов - ближе 3 (трех) метров.

Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в непосредственной близости от жилых и многоквартирных домов.

3.10. Строительные площадки, зоны производства работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

3.11. При производстве земляных работ, требующих введения временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кривецкого сельского поселения, Заявитель обязан разработать и утвердить в установленном порядке проект организации дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C698ECF87521A7164896207CAC49C41CF34C2203BF608BDBAD865885F411C1DF245295v2ZDM) от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановления](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C68EEF94222CA015119D2C74AF18904FF51B7D53B935D99BF3DF1BC9E710C9C126529F24BF929B09391BE8E01D0995CEC29Ev8Z2M) Правительства Республики Карелия от 26.11.2011 N 323-П "О Порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Карелия".

Дорожные знаки с обозначением направления объезда устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Обустройство участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения осуществляется до начала производства земляных работ.

3.12. К выполнению земляных работ разрешается приступить после полного обустройства зоны производства работ необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями, обеспечивая их содержание в исправном состоянии. Места установки ограждений для производства земляных работ определяются в плане производства работ.

Зона производства работ ограждается в соответствии со строительными нормами и правилами, должна быть дополнительно оборудована красными габаритными огнями на углах ограждения и не реже чем через каждые 5 м вдоль ограждения. На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Ограждения должны обеспечивать безопасное движение транспорта, пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ, быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, с применением светоотражающих материалов.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

а) ограждение должно быть вандал устойчивым, сборно-разборным с унифицированными элементами соединения и деталями крепления и обеспечивать возможность осуществления визуального осмотра. Рама / каркас ограждений должны быть выполнены из стали (сварная или сборная);

б) габариты ограждений зоны производства работ должны быть при глубине разрытия до 1 м: высота - не менее 1,2 м; при глубине разрытия более 1 м: высота - не менее 2 м;

в) заполнение ограждений: пластиковая (с прочностью на разрыв не менее 1000 кг / кв. м) либо металлическая сетка с размером ячеек не более 100x100 мм. Возможно "глухое" заполнение секций ограждений с использованием металлического профильного листа либо панелей ПВХ;

г) ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;

д) козырек должен выдерживать действие снеговой, ветровой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

На ограждении должен быть установлен информационный щит, где указывается наименование Заявителя, данные производителя земляных работ, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица либо наименование юридического лица, адрес, телефон), срок производства работ.

Колодцы, шурфы и другие выемки, а также деревья и кустарники должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены от повреждений.

В темное время суток ограждения, зона производства работ должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.

Ограждение зоны производства работ может быть снято до полного восстановления дорожного покрытия, объектов благоустройства, зеленых насаждений и сдачи восстановительных работ в соответствии с [разделом 5](#P240) настоящего Порядка при условии временного восстановления благоустройства и размещения предупреждающих дорожных знаков. При этом Заявитель несет полную ответственность за безопасность участников дорожного движения, обустройство зоны производства работ соответствующими дорожными знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения.

3.13. При выполнении земляных работ в ночное время суток необходимо:

- исключить громкоговорящую связь;

- исключить забивку свай, шпунта и производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;

- исключить работу оборудования и строительных механизмов, имеющих уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы.

3.14. Строительные материалы и механизмы, используемые при производстве земляных работ, должны находиться в пределах огражденного участка зоны производства работ.

3.15. Перед началом производства земляных работ необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств, не нарушая при этом сохранность существующих сооружений.

При производстве работ запрещается производить откачку воды из котлованов и траншей на дороги, тротуары, зеленые насаждения, в сети канализации, пристенный дренаж, внутриквартальные дренажные сети, в подвалы и к фундаментам зданий. Для откачки воды по согласованию с администрацией Кривецкого сельского поселения могут быть использованы сети ливневой канализации с предварительным отстоем воды в емкостях для осадки песка и ила. Загрязнение колодцев не допускается.

Пропуск ливневых и талых вод в зоне производства работ и прилегающих к ней территорий обязан обеспечить Заявитель.

3.16. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится после прорезки покрытия по границам вскрываемого участка.

Ширину вскрытия полос дорог и городских проездов при разработке траншей следует принимать: при бетонном или асфальтовом покрытии по бетонному основанию - на 10 см больше ширины траншеи по верху с каждой стороны с учетом креплений; при других конструкциях дорожных покрытий - на 25 см.

3.17. Запрещается складировать на проезжей части дорог и прилегающей территории разобранное асфальтобетонное покрытие (скол), грунт. Допускается складирование вынимаемого грунта, подлежащего обратной засыпке, в пределах ограждения зоны производства работ. Разобранное асфальтовое покрытие (скол), лишний грунт, камни, мусор, образовавшийся в результате производства работ, вывозится с зоны производства работ в течение рабочего дня.

3.18. В зоне производства работ запрещается захоронение мусора, строительных отходов, закапывание их в грунт или сжигание.

3.19. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий, произошедших по производственным, технологическим и эксплуатационным причинам, а также вследствие воздействия внешних случайных факторов, повлекших за собой повреждение, разрушение коммуникаций определяется в соответствии с Правилами благоустройства.

3.20. Проведение плановых работ под видом аварийных не допускается.

3.21. При производстве земляных работ запрещается:

- перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным планом производства работ, без согласования с организацией, в чьем ведении находятся сооружения и коммуникации;

- загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, крышек люков колодцев и камер, решеток дожде приемных колодцев, кюветов, газонов;

- вырубка, уничтожение деревьев, кустарников, обрезка ветвей, стволов и обнажение корней зеленых насаждений без соответствующего разрешения, за исключением аварийных работ;

- перегон по улицам населенных пунктов Кривецкого сельского поселения транспорта и машин на гусеничном ходу;

- выталкивание грунта из котлована, траншеи за пределы границ зоны производства работ;

- открытие крышки люков камер и колодцев на подземных сооружениях и спуск в них без разрешения эксплуатационных служб, а также без принятия мер безопасности для жизни людей;

- приготовление раствора и бетона непосредственно на проезжей части улиц и прилегающих территориях;

- загрязнение почвенного слоя на территории зоны производства работ горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов;

- нахождение на проезжей части дорожных рабочих без специальной одежды и использование дорожной техники без включенных проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета.

3.22. При производстве земляных работ производитель земляных работ обязан:

- выполнять вручную работы по раскопке траншей и котлованов на газонах и цветниках;

- не допускать заезд автотранспортных средств и механизмов на газоны, цветники, а также проезд через бортовые камни;

- принять меры по сохранению от возможных повреждений зеленых насаждений;

- выполнять условия Разрешения;

- при восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды использовать материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих конструктивных слоев дорожной одежды;

- при восстановлении дорожной одежды представить владельцу дороги акт о степени уплотнения грунта в траншее (котловане) при обратной засыпке, которая должна соответствовать плану производства работ, а при отсутствии таких указаний - требованиям нормативных документов;

- при восстановлении объектов озеленения (газонов, декоративного кустарника) должны соблюдаться следующие требования: почва объекта не должна иметь засоренности сорными растениями и мусором, должна содержать достаточное количество питательных веществ, обладать структурой, при которой размеры комков составляют до 10 мм, иметь плотность от 0,9 до 1,2 г / кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

- вывозить с объекта оставшиеся материалы, лишний грунт, строительные отходы, руководствуясь настоящим Порядком и [Правилами](consultantplus://offline/ref=ECA41F9D3DE25B35A825C68EEF94222CA015119D2C75AE199D49F51B7D53B935D99BF3DF1BC9E710C9C124539124BF929B09391BE8E01D0995CEC29Ev8Z2M) благоустройства;

- при проведении земляных работ в случае обнаружения различных подозрительных (неопознанных) предметов, захоронений остановить проведение работ, прекратить доступ к месту разрытия и сообщить о найденном предмете, захоронении в «ЕДДС Пудожского района» по телефону 5-27-00.

3.23. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:

- опасности обрушения грунта;

- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;

- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной планом производства работ;

- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;

- раскопки взрывоопасного предмета;

- обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявитель, производитель земляных работ обязаны незамедлительно проинформировать (письменно, телефонограммой) об обнаруженном объекте Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. Дальнейшие действия по производству земляных работ осуществляются по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. В случае приостановления (прекращения) производства земляных работ уведомить Уполномоченный орган.

3.24 Заявитель и производитель земляных работ несут полную ответственность, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, за соблюдение технологии производства, сроки производства и обеспечение безопасности движения в местах производства работ.

4. Восстановление нарушенного благоустройства

после проведения земляных работ

4.1. Заявитель обязан после проведения земляных работ произвести комплексное восстановление благоустройства, в том числе: нарушенных газонов, почвенного покрова, зеленых насаждений, детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, бортового камня и асфальтобетонного покрытия, в полном объеме без снижения их качества в срок, указанный в Разрешении.

Восстановление асфальтобетонного покрытия осуществляется Заявителем в течение трех дней после окончания работ и засыпки траншей, если глубина раскопок не превышает одного метра. В случаях более глубоких раскопок или производства работ в зимнее время года после засыпки траншей вместо асфальтобетонного покрытия в течение трех дней устраивается временное покрытие из дорожных плит или штучных материалов (покрытый битумом кирпич, булыжник и т.п.) для беспрепятственного проезда автотранспорта и прохода пешеходов, постоянное покрытие устраивается в сроки, установленные Разрешением.

Производство работ по обратной засыпке траншей, котлованов и восстановлению конструкций дорожных одежд следует производить в соответствии с обязательным соблюдением требований "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".

4.2. При производстве работ по обратной засыпке траншей, котлованов и восстановлению конструкций дорожных одежд необходимо строгое и обязательное соблюдение следующих требований:

4.2.1. Обеспечить водоотвод из траншей и котлованов в ливневую канализацию при обязательном устройстве у слива насоса-отстойника (деревянного ящика для осаждения песка). Запрещается производить откачку воды непосредственно на проезжую часть автомобильных дорог, тротуары и в колодцы фекальной канализации.

4.2.2. Грунты, применяемые при обратной засыпке траншей, котлованов, должны быть пригодными для выполнения указанных целей. Грунты переувлажненные, склонные к пучинообразованию (коэффициент фильтрации Кф=1), подлежат обязательной замене.

4.2.3. Обратная засыпка грунта в траншеях, котлованах производится послойно с обязательным уплотнением каждого слоя. Толщина отсыпаемого слоя грунта назначается в зависимости от состава грунта и применяемых уплотняющих (трамбующих) машин и оборудования, но не более рекомендуемых "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".

4.2.4. При производстве работ следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль (с ведением журнала), руководствуясь требованиями "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" и приложения А "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". Особое внимание уделяется лабораторному контролю за качеством уплотнения (коэффициент уплотнения КУП) и влажности грунта.

4.2.5. Перед началом производства работ по восстановлению конструкций дорожных одежд Заявителем осуществляется сдача-приемка готового земляного основания с составлением акта установленного образца (форма Д.1, Д.2) согласно приложению Д ГОСТ 32756-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

4.2.6. Лабораторный контроль за качеством производства работ по восстановлению конструкций дорожных одежд осуществляется в соответствии с требованиями "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".

4.3. Особенности, возникающие при производстве работ по обратной засыпке траншей, котлованов и восстановлении конструкций дорожных одежд в зимний период:

4.3.1. Работа по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом ведутся с обязательным соблюдением требований "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" и "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".

4.3.2. Восстановление верхнего слоя покрытия проезжей части автомобильных дорог производится щебнем по методу заклинки, руководствуясь требованиями "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" с последующим переустройством в теплое время года на капитальный тип покрытия.

По окончании зимнего периода, но не позднее 15 июня Заявитель обязан восстановить постоянное покрытие и нарушенное благоустройство в соответствии с [пунктом 4.2](#P207) настоящего Порядка.

Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при температурах наружного воздуха не ниже +10 °C - осенью, и +5 °C - весной.

4.4. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов при продольной прокладке коммуникаций осуществляется на всю ширину проезжей части, тротуаров, дорожек, проездов с соответствующими работами по восстановлению бортового камня.

4.5. При пересечении улицы траншеями асфальтобетонное покрытие на проезжей части восстанавливается картами в размере одного метра в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - на ширину траншеи, обеспечив при этом высоту бортового камня на дороге не менее 15 сантиметров, на остановочной площадке - не менее 20 см, а тротуарного - не менее 8 см. Восстановление покрытия должно быть выполнено в одном уровне с существующим покрытием, той же толщины и марки асфальтобетонной смеси, с соблюдением требований прямолинейности и горизонтальности, восстанавливаемого нарушенного покрытия, с учетом уклона для отвода ливневых вод.

4.6. Восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий осуществляется в срок до 5 (пяти) дней после завершения работ по устранению аварии в объеме нарушенного благоустройства и в соответствии с первоначальным состоянием территории.

Лицо, производящее работы по ликвидации аварии, после устранения аварии обязано убрать лишний грунт, произвести первичное восстановление дорожной одежды в течение 24 часов с момента завершения работ.

4.7. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления объектов благоустройства Заявитель представляет в Администрацию Кривецкого сельского поселения гарантийные обязательства о выполнении работ по благоустройству после окончания зимнего периода. При наличии гарантийных обязательств Разрешение считается временно приостановленным, о чем делается соответствующая отметка в графе "Особые условия Администрации Кривецкого сельского поселения". Заявитель обязан за свой счет содержать место производства работ в течение всего периода до полного восстановления благоустройства в соответствии с настоящим Порядком.

4.8. Смотровые и дожде приемные колодцы должны быть восстановлены на одном уровне с дорожным покрытием.

4.9. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью (длина участков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс более 200 погонных метров; телефонного, электрического кабеля - более 500 погонных метров) после выполнения земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в целом.

4.10. В местах пересечения траншей с существующими инженерными коммуникациями их засыпка производится в присутствии либо по согласованию представителей организаций, эксплуатирующих указанные коммуникации. Заявитель обязан своевременно извещать указанные организации о сроках засыпки траншей и котлованов.

4.11. Заявитель обязан за счет собственных средств обеспечить надлежащее состояние земельного участка, в том числе асфальтобетонного покрытия и объектов благоустройства, на котором производились земляные работы, 36 месяцев с момента подписания [Акта](#P310) приемки работ по восстановлению благоустройства после производства земляных работ по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку (далее - Акт приемки работ по восстановлению благоустройства).

4.12. Все указанные работы производятся за счет сил и средств Заявителя.

4.13. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки:

- на автомобильных дорогах, где осуществляется движение общественного транспорта, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после окончания работ по обратной засыпке разрытий;

- в остальных случаях - не более 10 дней после засыпки разрытий.

5. Порядок сдачи работ и закрытие Разрешения

5.1. По окончании производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства в полном объеме Заявитель в течение трех рабочих дней направляет в Уполномоченный орган уведомление о завершении работ.

5.2. На все вновь построенные или реконструируемые подземные инженерные коммуникации, сооружения, дороги, объекты благоустройства Заявитель выполняет исполнительную геодезическую съемку законченного объекта в соответствии с «ГОСТ Р 51872-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» и передает ее в Администрацию Кривецкого сельского поселения. Исполнительная съемка должна быть представлена в виде технического отчета по инженерно-геодезическим работам с графическим приложением в электронном виде (обменный формат Acad (dxf, dwg) или MapInfo (mif-mid)) и на бумажном носителе.

5.3. В течение 5-ти рабочих дней после получения Уполномоченным органом уведомления от Заявителя об окончании производства земляных работ и выполнения работ по благоустройству, восстановленное благоустройство принимается уполномоченным представителем администрации Кривецкого сельского поселения, лица, ответственного за производство земляных работ; собственника земельного участка (при наличии), а также при необходимости привлекаются иные заинтересованные службы и лица. По итогам проведения приемки работ по восстановленному благоустройству составляется Акт приемки работ по восстановлению благоустройства.

5.4. При подписании Акта приемки работ по восстановлению благоустройства без замечаний администрацией Кривецкого сельского поселения принимается решение о закрытии Разрешения, о чем делается соответствующая отметка.

6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

6.1. Заявитель, виновный в нарушении настоящего Порядка, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность за нарушение существующих инженерных сооружений и коммуникаций несет Заявитель. В случае повреждения инженерных сооружений и коммуникаций Заявитель обязан возместить их владельцам причиненный ущерб.

6.3. В случае если земляные работы производились без полученного в установленном порядке Разрешения в Уполномоченном органе, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территорий, за своевременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации восстановленного покрытия и т.п.), а также за восстановление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация (лицо), в чьих интересах осуществлялось строительство, реконструкция и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Кривецкого сельского поселения.

6.4. В случае некачественного восстановления асфальтобетонного покрытия в месте раскопа или обнаружившейся его просадки 36 месяцев с момента подписания Акта приемки работ по восстановлению благоустройства его повторное восстановление выполняется Заявителем в течение пятнадцати дней со дня получения требования администрации Кривецкого сельского поселения об устранении выявленных недостатков.

7. Контроль за выполнением требований настоящего Порядка

7.1. Контроль за выполнением требований настоящего Порядка осуществляется Уполномоченным органом в рамках своих полномочий.

7.2. По требованию Уполномоченного органа Заявитель обязан предъявить разрешительную, проектную и иную техническую документацию, имеющую отношение к объекту производства земляных работ.

7.3. В случае несоблюдения Заявителем настоящего Порядка специалист Уполномоченного органа принимает меры в соответствии с предоставленными полномочиями. Выполнение требований, предписаний, выданных администрацией Кривецкого сельского поселения в целях устранения выявленных нарушений настоящего Порядка, обязательно для всех юридических, должностных и физических лиц, осуществляющих производство земляных работ.

Приложение 1 к Порядку

производства земляных работ

при строительстве, реконструкции

и ремонте сетей инженерно-технического

обеспечения, дорог, элементов их

обустройства, тротуаров, иных объектов

на территории Кривецкого сельского поселения

Акт N \_\_\_\_

приемки работ по восстановлению благоустройства

после производства земляных работ

п.Кривцы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

1. Со стороны Администрации Кривецкого сельского поселения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Заявитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Производитель земляных работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Собственник земельного участка (при наличии):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Иные лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

руководствуясь Порядком производства земляных работ при строительстве,

реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог,

элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на территории

Кривецкого сельского поселения, произвела после производства земляных

работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(характер и адрес производства работ, реквизиты Разрешения на производство

земляных работ)

осмотр объекта, расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе осмотра установлено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель обязуется в течение 36 месяцев с момента подписания настоящего акта следить за состоянием территории, где проводились работы, и гарантирует при возникновении просадок и деформаций (иных нарушений) произвести за свой счет после получения соответствующего уведомления администрации Кривецкого сельского поселения устранение выявленных нарушений.

Заявитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического или физического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Производитель земляных работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического или физического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Представители администрации Кривецкого сельского поселения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Собственник земельного участка (при наличии):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Иные лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Отметка о закрытии Разрешения:

Оригинал Разрешения на осуществление земляных работ на территории

Кривецкого сельского поселения от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_

сдан. Решение о закрытии Разрешения принято.

Администрация Кривецкого сельского поселения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Заявитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического или физического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)